**Рекомендации по использованию печи для бассейна**

1. Печь является источником открытого горения, поэтому выбирайте место для установки вдали от легковоспламеняющихся материалов.
2. Устанавливайте печь на ровную, негорючую поверхность (бетон, плитка, асфальт и т.д.)
3. Не допускайте нахождение детей без присмотра в непосредственной близости от печи.
4. При работе печи с погружным насосом, никогда не используйте бассейн в то время, когда насос включен в сеть.
5. Для большей эффективности, используйте сухие дрова, т.к. они дают больше тепла.
6. На зимний период обязательно сливайте воду из печи.
7. Не устанавливайте ограничитель потока (кран) на выход из печи. Это приведет к образованию избыточного давления и повреждению печи.
8. Не выключайте насос во время горения дров в печи. Вода должна циркулировать все время горения.
9. Схема подключения:

 Выход воды обратно в бассейн

 Вход воды от насоса из бассейна